附件2：采购清单及报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **许昌幼儿师范学校招生大厅文化版面及设备采购清单** | | | | | |
| 序号 | | 名称 | 材质 参数 | 尺寸 | 数量 |
| 1 | | 楼体字 | 发光字 | 1\*8m | 2 |
| 2 | | 室内墙面文化装饰 | 全屋设计制作安装异形1.5cm高密度pvc喷木器漆大字部分做亚克力雕刻字。 | 230㎡ | 1 |
| 3 | | 洽谈桌椅 | 烤漆圆桌+四把实木桌椅 | 圆桌70cm，椅子50cm | 6 |
| 4 | | 咨询服务台 | 高密度板+环保型烤漆 | 320\*80\*105cm高 | 1 |
| 5 | | 咨询台座椅 | 面料:高分子纤维面料。塑胶件:背框+扶手PP加纤材料。弓型架:国标1.0厚方管电镀弓型架 | 常规 | 2 |
| 6 | | 咨询转椅 | 皮革面+不锈钢底座，40-70cm调节 | 常规 | 2 |
| 7 | | 前台背景墙 | 石膏板+轻钢龙骨+腻子+环保乳胶漆，造型设计，焗柒字字体 | 3\*4.2 | 12.6 |
| 8 | | 一体机电脑 | CPU ：intel 13代及以上 i5处理器≥10核心，≥16线程，主频≥2.5Ghz，睿频≥4.6Ghz 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位； 硬盘：512G PCIe M.2 NVMe SSD，支持扩展一块HDD盘最高支持2T 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，集成802.11ax以上无线网卡，支持wifi6 蓝牙：蓝牙5.2 音频设备：内置立体声音箱 显示屏：27英寸16:9 LED背光宽屏，2560\*1440@60Hz，不低于178°可视角 键盘、鼠标：标配与主机同品牌原厂USB键盘、鼠标接口：≥4个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口，≥1个HDMI 1.4输出接口，≥1个串口 安装扩展：支持VESA标准 100mm\*100mm 安全：具备Kensington标准孔 按键：开机按键，屏幕亮度调节按键 特色功能：一键恢复 Bios统一启用和关断USB管控电源：标配与主机同品牌原厂电源≥150W  机箱：俯仰底座 ，前5°后15°±3° 认证：CCC、节能、十环、信息安全认证 服务：服务要求：（1）整机三年上门服务，对于在有效服务期限内适用上门服务的服务产品，商用认证服务工程师与客户预约时间后提供上门服务。服务时间:7x9，每周7天，9:00至18:00（2）原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证。 | 一体机 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | | 打印机 | 黑白激光机，打印复印扫描三合一，带原装硒鼓，最大打印尺寸A4 | 常规 | 1 |
| 10 | | 立式触摸一体机 | CPU：I5 内存：4G +128G，操作系统：WINDOWS 触摸式屏幕 | 55寸，整体尺寸190\*680cm | 4 |
| 11 | 室内led大屏 | 室内led屏以及音响设备 | 1.像素点间距：2mm；像素密度：250000 Dots/m² 2.外观质量：无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕；显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀度好，对比度高、色域广。 3.整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；拼接缝：≤0.03mm ；水平视角：≥170°；垂直视角：≥170°；对比度：≥8706:1。 4.白平衡亮度：≥642Cd/㎡; 亮度均匀性：≥99%；亮度鉴别等级：依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定：C级，Bj≥32级 5.色坐标：X、Y坐标符合SJ/T11141-20175.10.5规定；色度均匀性：±0.001Cx、Cy内；宽色域：≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)；色温：800-18000K 6.刷新率：刷新率达到3840Hz；像素失控率：<1/100000%；发光点中心偏距：<0.8% 7.▲衰减率：≤10%（工作3年）；噪声：工作时噪声满足NR-25（噪声标准曲线）要求，屏前后左右四个方向 1.0米处噪音＜1.4dB （A）；信噪比：≥47dB 8.峰值功耗：≤252W/㎡; 平均功耗：≤101W/㎡ 9.自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 10▲.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50,试验结束后，产品能正常工作 11.无危害类：8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在16min(1000s)内不造成近紫外危害(EUVA),并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s内不造成对视网膜热危害（LR),且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR) | 3.92\*2.96m | 11.6m2 |
| 控制卡 | 1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 |  | 24 |
| 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 |  | 1 |
| 电源 | 1.输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 2.纹波和噪声：150mVp-p 3.过载保护：额定负载的110--150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 4.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 5.安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 6.抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 7.绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC  8.平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 | 4.5v | 36 |
| 钢结构 | 根据显示屏实际安装情况定制，所用钢材料均使用镀锌钢材，采用榫卯结构，免焊接，免切割，尺寸精确，安装便捷。目前测得面积为11.6平方米。长为：3.92米。高：2.96米 | 11.06m2 | 1 |
| 12 | | 户外单红显示屏 | 1.像素间距：小于等于10mm 2.像素组成：1R 3.像素密度：10000点/㎡ 4.亮度：≥1500cd/㎡ 5.驱动方式：1/4横流驱动 6.亮度均匀性：>0.8； 7.最大电流：≤3A 8.屏体视角：水平≥120°±10、垂直≥60°±10 9.总尺寸：54cm\*805cm，单屏尺寸：320mm\*160mm 10.模组分辩率：32\*16 11.LED寿命：≥10万小时；平均无故障时间：≥1万小时。 12.最大功耗：≤264W/㎡； 13.工作温度范围：-20-40℃ 14.工作湿度范围；10％-90％RH 15.衰减率：≤15%；盲点率：＜1/10000（出厂时为0） 16.开关电源负荷：4.5V/40A 17.防护性能：超温/过载/掉电/过流/过压/防雷(可选项) 18.屏幕水平平整度，屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡ 19.要求投报政府采购国家强制节能产品、产品生产厂家是高新技术企业，需提供制造商CCC认证证书、CE认证证书、ROSH环保认证、ISO9001质量管理体系认证和经国家认证认可监督管理委员会认可的检验机构出具检验报告复印件并加盖厂家公章，核对性能指标。 | 4.35m2 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **许昌幼儿师范学校招生大厅文化版面及设备报价表** | | |
| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| 1 | 楼体字 |  |
| 2 | 室内墙面文化装饰 |  |
| 3 | 洽谈桌椅 |  |
| 4 | 咨询服务台 |  |
| 5 | 咨询台座椅 |  |
| 6 | 咨询转椅 |  |
| 7 | 前台背景墙 |  |
| 8 | 一体机电脑 |  |
| 9 | 打印机 |  |
| 10 | 立式触摸一体机 |  |
| 11 | 室内led大屏 |  |
| 12 | 户外单红显示屏 |  |
| 合计 | |  |

注 ：

1.本报价为一次性报价，不得更改，总价不得超过18.4万。 2.报价中含设计、制作、安装等费用。 3.需提交贵方营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书（委托书）、身份证复印件、报价表交学校备存。

供应商（盖章）：

年 月 日